附件1 报价表
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	6类网线
	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准标准装箱长度:305m±1.5m；线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,有撕裂绳；
	3200
	米
	
	

	2
	电源线
	2.5平方
	900
	米
	
	

	3
	多用插座
	4孔位
	100
	个
	
	

	4
	光模块
	千兆单模
	4
	个
	
	

	5
	光纤跳线
	LC单模双芯
	4
	根
	
	

	6
	机箱
	1.2米（带机架式PDU8孔位、空气开关）
	2
	台
	
	

	7
	机箱理线架
	24位
	2
	个
	
	

	8
	机箱理线架1
	48位
	2
	个
	
	

	9
	辅材
	扎带、水晶头及胶布
	1
	项
	
	

	10
	施工安装
	
	1
	项
	
	

	11
	合计：
	
	



